|  |
| --- |
|  |

 УТВЕРЖДЕНО

 Протокол заседания

 конкурсной комиссии

 03.06.2022 № 11

[**ИЗВЕЩЕНИЕ**](https://bii.by/tx.dll?d=140098.xls) **о проведении конкурса по выбору исполнителей мероприятия**

1. Сведения о заказчике:

1.1. полное наименование «Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района»;

1.2. место нахождения (почтовый адрес) 222526,Минская область, г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 27А;

1.3. адрес официального сайта заказчика btcson.by;

1.4. адрес электронной почты заказчика info@btcon.by;

1.5. фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) секретаря конкурсной комиссии Маринощенко Ольга Геннадьевна;

1.6. номер телефона секретаря конкурсной комиссии 8 0177 78 69 03.

2. Сведения о конкурсе:

2.1. предмет конкурса заключение договоров на выполнение работ по обеспечению противопожарной безопасности домовладений (квартир) многодетных семей, иных категорий семей, воспитывающих детей, по приведению электропроводки в соответствие с требованиями технических нормативных правовых актов;

2.2. дата, время и место проведения конкурса 05.07.2022 года 12.20 ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района»;

2.3. порядок проведения конкурса определен Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 сентября 2016 г. №49 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий». В качестве победителя конкурса определяется участник, предложивший лучшие условия выполнения мероприятия по сравнению с условиями, предложенными другими участниками;

2.3.1. сведения об оформлении участия в конкурсе:

-требования к участнику конкурса: в конкурсе могут участвовать юридические лица, индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, если

-их имущество наложен арест;

-они находятся в процессе ликвидации (прекращения деятельности), в отношении их судом принято решение о банкротстве с ликвидацией (прекращением деятельности) должника, они находятся в процессе реорганизации (за исключением юридических лиц, реорганизуемых путем присоединения к ним других юридических лиц);

-они включены в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок;

-они включены в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере;

-они предоставили недостоверную информацию о себе.

**Для участия в конкурсе** участник конкурса представляет конкурсной комиссии конкурсное предложение, которое **должно содержать заявление на участие** в конкурсе по выбору исполнителей мероприятия по форме согласно приложению 2 к Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий и **прилагаемые к нему документы** (копии документов), указанные в извещении о проведении конкурса, **в том числе**:

-копию [свидетельства](https://bii.by/tx.dll?d=152808&a=2#a2) о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя в Едином государственном [регистре](https://bii.by/tx.dll?d=219924&a=14#a14) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

-копию (копии) специального [разрешения](https://bii.by/tx.dll?d=194156&a=373#a373) (лицензии), если мероприятие реализуется посредством осуществления исполнителем мероприятия вида (видов) деятельности, на осуществление которого требуется специальное разрешение (лицензия);

-письмо-гарантия на выполненные работы и товары на срок не менее 2 лет, указанные на момент заключения договора;

-документы, подтверждающие квалификацию сотрудников;

-проект сметы на выполнение работ по приведению электропроводки в соответствие с требованиями технических нормативных правовых актов

1 домовладение (квартира):

Борисовский район, аг. Зембин,ул.Ленинская,д17:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ | Ед. измерения | Количество |
| 1 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 700 Х 850 ММ | ШТ. | 1 |
| 2 | МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ | 100 ШТ. | 0,01 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ ЩИТКОВ | 100 ПРИБОР | 0,01 |
| 4 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ | 100 М | 1,15 |
| 5 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) | 100 М | 1,18 |
| 6 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ | 100 ШТ. | 0,12 |
| 7 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ | 100 ШТ. | 0,07 |
| 8 | СВЕТИЛЬНИК ОДНОЛАМПОВЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ | 100 ШТ. | 0,01 |
| 9 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ | 100 М | 0,09 |
| 10 | УСТАНОВКА КОРОБКИ МОНТАЖНОЙ | КОРОБКА | 7 |

1 домовладение (квартира):

г.Борисов, ул. Залинейная,59:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ | Ед. измерения | Количество |
| 1 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 700 Х 850 ММ | ШТ. | 1 |
| 2 | ДЕМОНТАЖ ЩИТКОВ | 100 ПРИБОР | 0,01 |
| 3 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | ШТ. | 2 |
| 4 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) | 100 М | 0,8 |
| 5 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ | 100 М | 0,8 |
| 6 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 100 М БОРО | 0,4 |
| 7 | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ ШИРИНОЙ ДО 50 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 20 ММ | 100 М | 0,4 |

1 домовладение (квартира):

Борисовский район, аг. Зембин,переулок Партизанский,10:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ | Ед. измерения | Количество |
| 1 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 700 Х 850 ММ | ШТ. | 1 |
| 2 | МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ | 100 ШТ. | 0,01 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ ЩИТКОВ | 100 ПРИБОР | 0,01 |
| 4 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | ШТ. | 2 |
| 5 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ | 100 М | 0,84 |
| 6 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) | 100 М | 0,91 |
| 7 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | 100 М | 0,2 |
| 8 | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК | 100 ШТ. | 0,1 |
| 9 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ | 100 ШТ. | 0,01 |
| 10 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ | 100 ШТ. | 0,08 |
| 11 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ | 100 ШТ. | 0,03 |
| 12 | СВЕТИЛЬНИК ОДНОЛАМПОВЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ | 100 ШТ. | 0,01 |
| 13 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ | 100 М | 0,09 |
| 14 | УСТАНОВКА КОРОБКИ МОНТАЖНОЙ | КОРОБКА | 7 |
| 15 | ДЕМОНТАЖ КОРОБКИ | 100 ШТ. | 0,04 |
| 16 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 20 СМ | 100 ОТВЕРС | 0,04 |
| 17 | ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ | 100 ШТ. | 0,01 |

8 домовладений (квартир):

Борисовский район, д. Ст. Метча,ул. Советская,36:

Борисовский район,аг.Велятичи,ул. 1 Мая,3-2

Борисовский район,д. Кострица,ул. Полоцкая,43

Борисовский район,д.Углы, ул.Луговая,4а

Борисовский район,аг. Неманица, ул. Свободы,27

Борисовский район,д.Углы, ул. Строителей,1-2

Борисовский район,д. Слободка, ул.Советская,40

г. Борисов,ул.Зоводская,59-8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ | Ед. измерения | Количество |
| 1 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 700 Х 850 ММ | ШТ. | 1 |
| 2 | МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ | 100 ШТ. | 0,01 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ ЩИТКОВ | 100 ПРИБОР | 0,01 |
| 4 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | ШТ. | 3 |
| 5 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ | 100 М | 0,86 |
| 6 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) | 100 М | 0,86 |
| 7 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | 100 М | 0,3 |
| 8 | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК | 100 ШТ. | 0,08 |
| 9 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ | 100 ШТ. | 0,03 |
| 10 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ | 100 ШТ. | 0,08 |
| 11 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ | 100 ШТ. | 0,06 |
| 12 | СВЕТИЛЬНИК ОДНОЛАМПОВЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ | 100 ШТ. | 0,04 |
| 13 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ | 100 М | 0,17 |
| 14 | УСТАНОВКА КОРОБКИ МОНТАЖНОЙ | КОРОБКА | 8 |
| 15 | ДЕМОНТАЖ КОРОБКИ | 100 ШТ. | 0,04 |
| 16 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 20 СМ | 100 ОТВЕРС | 0,08 |

 2.3.2. место (почтовый адрес) приема конкурсных предложений 222526,Минская область, г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 27А;

2.3.3. дата окончательного срока приема конкурсных предложений 04.07.2022;

3. Сведения о мероприятии:

3.1. наименование государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы;

3.2. наименование подпрограммы (если государственная программа имеет подпрограмму) «Семья и детство»;

3.3. название мероприятия (части мероприятия) выполнение работ по обеспечению противопожарной безопасности домовладений (квартир) многодетных семей, иных категорий семей, воспитывающих детей, по приведению электропроводки в соответствие с требованиями технических нормативных правовых актов;

3.4. возможность выполнения мероприятия (части мероприятия) отдельными этапами предусматривается;

3.5. условия выполнения мероприятия (части мероприятия):

Согласно утвержденному Борисовским райисполкомом планом-графиком:

-объем выполнения мероприятия (части мероприятия) 11 домовладений (квартир);

-ориентировочные сроки начала (при необходимости) и завершения выполнения мероприятия (части мероприятия) июль 2022-октябрь 2022;

-ожидаемые результаты от выполнения мероприятия осуществление работ по обеспечению противопожарной безопасности домовладений (квартир);

3.6. финансирование мероприятия (части мероприятия):

-источник финансирования мероприятия районный бюджет;

-объем финансирования мероприятия 19 800,00 (девятнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

4. Перечень требований, предъявляемых к участнику конкурса, с указанием перечня документов, представляемых участником конкурса конкурсной комиссии в подтверждение соответствия каждому требованию указан в п.2.3.1.

5. Критерии определения победителя конкурса и способ их оценки (формула этого способа при необходимости) в качестве победителя конкурса определяется участник, предложивший лучшее условия выполнения мероприятия по сравнению с условиями, предложенными другими участниками.

6. Срок для заключения договора на реализацию мероприятия, в том числе:

6.1. срок для направления заказчиком победителю конкурса двух экземпляров договора, составленного заказчиком по результатам проведения конкурса, подписанных уполномоченным представителем заказчика в течение 5 календарных дней;

6.2. срок для направления победителем конкурса заказчику одного из двух экземпляров договора, полученных от заказчика, подписанного уполномоченным представителем заказчика и победителем конкурса в течение 5 календарных дней.

7. Срок для отказа от проведения конкурса заказчиком: заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения конкурса.