|  |
| --- |
|  |

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания

конкурсной комиссии

27.03.2023 № 2

[**ИЗВЕЩЕНИЕ**](https://bii.by/tx.dll?d=140098.xls) **о проведении конкурса по выбору исполнителей мероприятия**

1. Сведения о заказчике:

1.1. полное наименование «Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района»;

1.2. место нахождения (почтовый адрес) 222526,Минская область, г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 27А;

1.3. адрес официального сайта заказчика btcson.by;

1.4. адрес электронной почты заказчика info@btcon.by;

1.5. фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) секретаря конкурсной комиссии Маринощенко Ольга Геннадьевна;

1.6. номер телефона секретаря конкурсной комиссии 8 0177 78 69 03.

2. Сведения о конкурсе:

2.1. предмет конкурса -право на заключение договора на реализацию мероприятия по выполнению работ на приведение электропроводки в соответствие с установленными требованиями в жилых помещениях,  принадлежащих ветеранам Великой Отечественной войны, неработающим одиноким пожилым гражданам и одиноким инвалидам I и II группы.

2.2. дата, время и место проведения конкурса 28.04.2023года 10.20 ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района»;

2.3. порядок проведения конкурса определен Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 сентября 2016 г. №49 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий». В качестве победителя конкурса определяется участник, предложивший лучшие условия выполнения мероприятия по сравнению с условиями, предложенными другими участниками;

2.3.1. сведения об оформлении участия в конкурсе:

-требования к участнику конкурса: в конкурсе могут участвовать юридические лица, индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, если

-их имущество наложен арест;

-они находятся в процессе ликвидации (прекращения деятельности), в отношении их судом принято решение о банкротстве с ликвидацией (прекращением деятельности) должника, они находятся в процессе реорганизации (за исключением юридических лиц, реорганизуемых путем присоединения к ним других юридических лиц);

-они включены в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок;

-они включены в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере;

-они предоставили недостоверную информацию о себе.

**Для участия в конкурсе** участник конкурса представляет конкурсной комиссии конкурсное предложение, которое **должно содержать заявление на участие** в конкурсе по выбору исполнителей мероприятия по форме согласно приложению 2 к Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий и **прилагаемые к нему документы** (копии документов), указанные в извещении о проведении конкурса, **в том числе**:

-копию [свидетельства](https://bii.by/tx.dll?d=152808&a=2#a2) о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя в Едином государственном [регистре](https://bii.by/tx.dll?d=219924&a=14#a14) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

-копию (копии) специального [разрешения](https://bii.by/tx.dll?d=194156&a=373#a373) (лицензии), если мероприятие реализуется посредством осуществления исполнителем мероприятия вида (видов) деятельности, на осуществление которого требуется специальное разрешение (лицензия);

-письмо-гарантия на выполненные работы и товары на срок не менее 2 лет, указанные на момент заключения договора;

-документы, подтверждающие квалификацию сотрудников;

-проект сметы на выполнение работ по приведению электропроводки в соответствие с требуемыми техническими нормативными правовыми актами.

1 домовладение(квартира)

Борисовский район, д. Бытча, ул. Гагарина, 7:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| 1 | Рукава металлические, наружный диаметр до 48 мм | 100 М | 0.04 |
| 2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 2, сечение до 16 мм2 | 100 М ТРУБЫ (МЕТАЛЛОРУКАВА) | 0.04 |
| 3 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100 х 60 мм | 100 М | 0.01 |
| 4 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 100 М | 0.01 |
| 5 | Демонтаж щитка | ШТ. | 1 |
| 6 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | ШТ. | 1 |
| 7 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А | ШТ. | 4 |
| 8 | Светильник с лампами накаливания | ШТ. | 2 |
| 9 | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ. | 0.08 |
| 10 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 100 М | 0.37 |
| 11 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25 х 25 мм | 100 М | 0.3 |
| 12 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 3, сечение до 6 мм2 | 100 М ТРУБЫ (МЕТАЛЛОРУКАВА) | 0.02 |
| 13 | Рукава металлические, наружный диаметр до 48 мм | 100 М | 0.02 |
| 14 | Смена электросчетчиков | 100 ШТ. | 0.01 |
| 15 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.04 |
| 16 | Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 | 100 ШТ. | 0.16 |
| 17 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 | 100 ШТ. | 0.16 |

1 домовладение(квартира)

Борисовский район, д. Стрелковцы, ул. Юбилейная, 10:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| 1 | Рукава металлические, наружный диаметр до 48 мм | 100 М | 0.04 |
| 2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 2, сечение до 16 мм2 | 100 М ТРУБЫ (МЕТАЛЛОРУКАВА) | 0.04 |
| 3 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100 х 60 мм | 100 М | 0.01 |
| 4 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 100 М | 0.01 |
| 5 | Демонтаж щитка | ШТ. | 1 |
| 6 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | ШТ. | 1 |
| 7 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А | ШТ. | 4 |
| 8 | Светильник с лампами накаливания | ШТ. | 4 |
| 9 | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ. | 0.1 |
| 10 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 100 М | 0.88 |
| 11 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25 х 25 мм | 100 М | 0.5 |
| 12 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 3, сечение до 6 мм2 | 100 М ТРУБЫ (МЕТАЛЛОРУКАВА) | 0.02 |
| 13 | Рукава металлические, наружный диаметр до 48 мм | 100 М | 0.02 |
| 14 | Смена электросчетчиков | 100 ШТ. | 0.01 |
| 15 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.04 |
| 16 | Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 | 100 ШТ. | 0.21 |
| 17 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 | 100 ШТ. | 0.21 |

1 домовладение(квартира)

Борисовский район, д. Воровского, ул. Бригадная, 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| 1 | Рукава металлические, наружный диаметр до 48 мм | 100 М | 0.04 |
| 2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 2, сечение до 16 мм2 | 100 М ТРУБЫ (МЕТАЛЛОРУКАВА) | 0.04 |
| 3 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100 х 60 мм | 100 М | 0.01 |
| 4 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 100 М | 0.01 |
| 5 | Демонтаж щитка | ШТ. | 1 |
| 6 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | ШТ. | 1 |
| 7 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А | ШТ. | 3 |
| 8 | Светильник с лампами накаливания | ШТ. | 1 |
| 9 | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ. | 0.12 |
| 10 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 100 М | 0.67 |
| 11 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25 х 25 мм | 100 М | 0.55 |
| 12 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 3, сечение до 6 мм2 | 100 М ТРУБЫ (МЕТАЛЛОРУКАВА) | 0.02 |
| 13 | Рукава металлические, наружный диаметр до 48 мм | 100 М | 0.02 |
| 14 | Смена электросчетчиков | 100 ШТ. | 0.01 |
| 15 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.04 |
| 16 | Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 | 100 ШТ. | 0.19 |
| 17 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 | 100 ШТ. | 0.19 |

1 домовладение(квартира)

Борисовский район, д. Дроздино, ул. Центральная, 4:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| 1 | Рукава металлические, наружный диаметр до 48 мм | 100 М | 0.04 |
| 2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 2, сечение до 16 мм2 | 100 М ТРУБЫ (МЕТАЛЛОРУКАВА) | 0.04 |
| 3 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100 х 60 мм | 100 М | 0.01 |
| 4 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 100 М | 0.01 |
| 5 | Демонтаж щитка | ШТ. | 1 |
| 6 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | ШТ. | 1 |
| 7 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А | ШТ. | 3 |
| 8 | Светильник с лампами накаливания | ШТ. | 4 |
| 9 | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ. | 0.07 |
| 10 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 100 М | 0.52 |
| 11 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25 х 25 мм | 100 М | 0.4 |
| 12 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 3, сечение до 6 мм2 | 100 М ТРУБЫ (МЕТАЛЛОРУКАВА) | 0.02 |
| 13 | Рукава металлические, наружный диаметр до 48 мм | 100 М | 0.02 |
| 14 | Смена электросчетчиков | 100 ШТ. | 0.01 |
| 15 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.03 |
| 16 | Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 | 100 ШТ. | 0.18 |
| 17 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 | 100 ШТ. | 0.18 |

1 домовладение(квартира)

Борисовский район, аг. Неманица, ул. Свободы, 33:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| 1 | Рукава металлические, наружный диаметр до 48 мм | 100 М | 0.05 |
| 2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 2, сечение до 16 мм2 | 100 М ТРУБЫ (МЕТАЛЛОРУКАВА) | 0.05 |
| 3 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100 х 60 мм | 100 М | 0.01 |
| 4 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 100 М | 0.01 |
| 5 | Демонтаж щитка | ШТ. | 1 |
| 6 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | ШТ. | 1 |
| 7 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А | ШТ. | 3 |
| 8 | Светильник с лампами накаливания | ШТ. | 4 |
| 9 | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ. | 0.09 |
| 10 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 100 М | 0.58 |
| 11 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25 х 25 мм | 100 М | 0.45 |
| 12 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 3, сечение до 6 мм2 | 100 М ТРУБЫ (МЕТАЛЛОРУКАВА) | 0.02 |
| 13 | Рукава металлические, наружный диаметр до 48 мм | 100 М | 0.02 |
| 14 | Смена электросчетчиков | 100 ШТ. | 0.01 |
| 15 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.03 |
| 16 | Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 | 100 ШТ. | 0.19 |
| 17 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 | 100 ШТ. | 0.19 |

1 домовладение(квартира)

г. Борисов, ул. Днепровская, 9-2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| 1 | Рукава металлические, наружный диаметр до 48 мм | 100 М | 0.04 |
| 2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 2, сечение до 16 мм2 | 100 М ТРУБЫ (МЕТАЛЛО | 0.04 |
| 3 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100 х 60 мм | 100 М | 0.06 |
| 4 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 100 М | 0.01 |
| 5 | Демонтаж щитка | ШТ. | 1 |
| 6 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | ШТ. | 1 |
| 7 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А | ШТ. | 3 |
| 8 | Светильник с лампами накаливания | ШТ. | 3 |
| 9 | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ. | 0.09 |
| 10 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 100 М | 0.45 |
| 11 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25 х 25 мм | 100 М | 0.32 |
| 12 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 3, сечение до 6 мм2 | 100 М ТРУБЫ (МЕТАЛЛОРУКАВА) | 0.07 |
| 13 | Рукава металлические, наружный диаметр до 48 мм | 100 М | 0.07 |
| 14 | Смена электросчетчиков | 100 ШТ. | 0.01 |
| 15 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.02 |
| 16 | Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 | 100 ШТ. | 0.18 |
| 17 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 | 100 ШТ. | 0.18 |
| 18 | Звонок | 10 ШТ. | 0.1 |

1 домовладение(квартира)

Борисовский район, д. Дедиловичи, ул. Сельская, 12:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| 1 | Рукава металлические, наружный диаметр до 48 мм | 100 М | 0.04 |
| 2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 2, сечение до 16 мм2 | 100 М ТРУБЫ (МЕТАЛЛОРУКАВА) | 0.04 |
| 3 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100 х 60 мм | 100 М | 0.01 |
| 4 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 100 М | 0.01 |
| 5 | Демонтаж щитка | ШТ. | 1 |
| 6 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | ШТ. | 1 |
| 7 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А | ШТ. | 3 |
| 8 | Светильник с лампами накаливания | ШТ. | 4 |
| 9 | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ. | 0.11 |
| 10 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) | 100 М | 0.45 |
| 11 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25 х 25 мм | 100 М | 0.38 |
| 12 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 3, сечение до 6 мм2 | 100 М ТРУБЫ (МЕТАЛЛОРУКАВА) | 0.11 |
| 13 | Рукава металлические, наружный диаметр до 48 мм | 100 М | 0.11 |
| 14 | Смена электросчетчиков | 100 ШТ. | 0.01 |
| 15 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.04 |
| 16 | Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 | 100 ШТ. | 0.26 |
| 17 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 | 100 ШТ. | 0.26 |

2.3.2. место (почтовый адрес) приема конкурсных предложений 222526,Минская область, г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 27А;

2.3.3. дата окончательного срока приема конкурсных предложений 27.04.2023;

3. Сведения о мероприятии:

3.1. наименование государственной программы «Социальная защита» на 2021-2025 годы;

3.2. наименование подпрограммы (если государственная программа имеет подпрограмму) «Социальное обслуживание и социальная поддержка»;

3.3. название мероприятия (части мероприятия) выполнение работ на приведение электропроводки в соответствие с установленными требованиями в жилых помещениях,  принадлежащих ветеранам Великой Отечественной войны, неработающим одиноким пожилым гражданам и одиноким инвалидам I и II группы.

3.4. возможность выполнения мероприятия (части мероприятия) отдельными этапами предусматривается;

3.5. условия выполнения мероприятия (части мероприятия):

Согласно утвержденному Борисовским райисполкомом планом-графиком:

-объем выполнения мероприятия (части мероприятия) 7 домовладений (квартир);

-ориентировочные сроки начала (при необходимости) и завершения выполнения мероприятия (части мероприятия) май 2023-декабрь 2023;

-ожидаемые результаты от выполнения мероприятия осуществление работ по обеспечению противопожарной безопасности домовладений (квартир);

3.6. финансирование мероприятия (части мероприятия):

-источник финансирования мероприятия районный бюджет;

-объем финансирования мероприятия 14 700,00 (четырнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек).

4. Перечень требований, предъявляемых к участнику конкурса, с указанием перечня документов, представляемых участником конкурса конкурсной комиссии в подтверждение соответствия каждому требованию указан в п.2.3.1.

5. Критерии определения победителя конкурса и способ их оценки (формула этого способа при необходимости) в качестве победителя конкурса определяется участник, предложивший лучшее условия выполнения мероприятия по сравнению с условиями, предложенными другими участниками.

6. Срок для заключения договора на реализацию мероприятия, в том числе:

6.1. срок для направления заказчиком победителю конкурса двух экземпляров договора, составленного заказчиком по результатам проведения конкурса, подписанных уполномоченным представителем заказчика в течение 5 календарных дней;

6.2. срок для направления победителем конкурса заказчику одного из двух экземпляров договора, полученных от заказчика, подписанного уполномоченным представителем заказчика и победителем конкурса в течение 5 календарных дней.

7. Срок для отказа от проведения конкурса заказчиком: заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения конкурса.